**ELENCO PREZZI UNITARI**

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER UFFICI PER LA NUOVA SEDE ISTITUZIONALE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CSEA**

**LOTTO 1**

**CIG B5FD696655**

**Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell’Esecuzione:**Avv. Cristina Terracciano

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Dirigente\***  ***\*Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **DIR 01-a** | Fornitura e posa in opera di una scrivania direzionale rettangolare delle dimensioni di circa cm. 160-180x80-100x70-75 (LxPxH) avente piano di lavoro in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25, con rivestimento su ambo i lati in impiallacciatura in legno,antiriflesso e antigraffio. I piani di lavoro sono arrotondati e bordati con uno spessore a partire da mm 2. La struttura della scrivania deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza, durabilità ed eleganza estetica; la struttura può essere realizzata in acciaio cromato, in alluminio lucido, in alluminio verniciato a polveri epossidiche, in vetro temperato, in legno, etc. La scrivania deve essere provvista di apposita canalizzazione dei cavi orizzontale e verticale (a titolo esemplificativo: canalina orizzontale sottostante il piano di lavoro, canalina magnetica verticale collegata alla struttura della scrivania per il passaggio dei cavi, o vertebra, etc.) e di uno sportello passacavi in alluminio opaco dotato di spazzola sul piano di lavoro (ad es. *top access*). Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 1.664,52 € |
| **DIR 01-b** | Fornitura e posa in opera di una scrivania direzionale rettangolare delle dimensioni di circa cm. 160-180x80-100x70-75 (LxPxH) avente piano di lavoro in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico,antiriflesso e antigraffio. I piani di lavoro sono arrotondati e bordati con uno spessore a partire da mm 2. La struttura della scrivania deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza, durabilità ed eleganza estetica; la struttura può essere realizzata in acciaio cromato, in alluminio lucido, in alluminio verniciato a polveri epossidiche, in vetro temperato, in legno, etc. La scrivania deve essere provvista di apposita canalizzazione dei cavi orizzontale e verticale (a titolo esemplificativo: canalina orizzontale sottostante il piano di lavoro, canalina magnetica verticale collegata alla struttura della scrivania per il passaggio dei cavi, o vertebra, etc.) e di uno sportello passacavi in alluminio opaco dotato di spazzola sul piano di lavoro (ad es. *top access*). Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 541,76 € |
| **DIR 02** | Fornitura e posa in opera di poltrona direzionale per visitatori su ruote, con braccioli e base a cinque razze realizzate in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche.  Sia il sedile che lo schienale devono essere imbottiti e rivestiti in pelle o tessuto ignifugo. Deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare al D.Lgs. 81/08 e alle normative UNI EN 16139. Inoltre, deve possedere una classe di reazione al fuoco pari a 1IM, come previsto dalle normative di sicurezza antincendio. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 429,28 € |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Dirigente\***  ***\*Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **DIR 03-a** | Fornitura e posa in opera di mobile di servizio direzionale delle dimensioni di circa cm. 120-140x45-55x55-65 (LxPxH), su ruote pivotanti. Il mobile deve essere caratterizzato da n.2 moduli, di cui uno a cassetti e uno ad ante battenti. La struttura, le ante, i ripiani e i cassetti devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in impiallacciatura in legno, completo di *top* a copertura dei due moduli.  Il primo modulo è costituito da n.3-4 cassetti, dotati di chiusura centralizzata a cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica; detto modulo deve presentare guide metalliche di tipo telescopico dotate di cuscinetti a sfera ad estrazione parziale e dispositivo di arresto a fine corsa, nonché deve essere dotato di maniglie “a ponte” o “a gola cava” orizzontale.  Il secondo modulo è costituito da n.1-2 ante battenti, dotate di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale e di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Il modulo è completo di n.1 ripiano in legno truciolare ad alta densità (classe E1).  Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla scrivania direzionale DIR 01-a. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 1.380,56 € |
| **DIR 03-b** | Fornitura e posa in opera di mobile di servizio direzionale delle dimensioni di circa cm  120-140x45-55x55-65 (LxPxH), su ruote pivotanti. Il mobile deve essere caratterizzato da n.2 moduli, di cui uno a cassetti e uno ad ante battenti. La struttura, le ante, i ripiani e i cassetti devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, completo di *top* a copertura dei due moduli. Il primo modulo è costituito da n.3-4 cassetti, dotati di chiusura centralizzata a cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, detto modulo deve presentare guide metalliche di tipo telescopico dotate di cuscinetti a sfera ad estrazione parziale e dispositivo di arresto a fine corsa, nonché deve essere dotato di maniglie “a ponte” o “a gola cava” orizzontale.  Il secondo modulo è costituito da n.1-2 ante battenti, dotate di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Il modulo è completo di n.1 ripiano in legno truciolare ad alta densità (classe E1).  Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla scrivania direzionale DIR 01-b. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 575,01 € |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Dirigente\***  ***\*Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **DIR 04-a** | Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio direzionale delle dimensioni di circa cm 90x42-47x180-210 (LxPxH), con doppia anta battente. L’armadio deve presentare due sezioni verticali, di cui una suddivisa in scomparti portadocumenti e una con asta appendiabiti.  La struttura, le ante e i ripiani devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in impiallacciatura in legno. In corrispondenza della base dell’armadio devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. L’armadio deve essere dotato di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla scrivania direzionale DIR 01-a e al mobile di servizio DIR 03-a. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 1.649,24€ |
| **DIR 04-b** | Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio direzionale delle dimensioni di circa cm 90x42-47x180-210 (LxPxH), con doppia anta battente. L’armadio deve presentare due sezioni verticali, di cui una suddivisa in scomparti portadocumenti e una con asta appendiabiti.  La struttura, le ante e i ripiani devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico. In corrispondenza della base dell’armadio devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. L’armadio deve essere dotato di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla scrivania direzionale DIR 01-b e al mobile di servizio DIR 03-b. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 839,59 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Responsabile\***  **\**Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **RES 01** | Fornitura e posa in opera di una scrivania direzionale rettangolare delle dimensioni di circa cm 140-160 x 80 x 70-75 (LxPxH) avente piano di lavoro in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. I piani di lavoro sono arrotondati e bordati con uno spessore a partire da mm 2. La struttura della scrivania deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza, durabilità ed eleganza estetica; la struttura può essere realizzata in acciaio cromato, in alluminio lucido, in alluminio verniciato a polveri epossidiche, in vetro temperato, in legno, etc. La scrivania deve essere provvista di apposita canalizzazione dei cavi orizzontale e verticale (a titolo esemplificativo: canalina orizzontale sottostante il piano di lavoro, canalina magnetica verticale collegata alla struttura della scrivania per il passaggio dei cavi, o vertebra, etc.) e di uno sportello passacavi in alluminio opaco dotato di spazzola sul piano di lavoro (ad es. *top access*). Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 462,11 € |
| **RES 02** | Fornitura e posa in opera di mobile di servizio per ufficio direzionale delle dimensioni di circa cm 120-140x45-55x55-65 (LxPxH), su ruote pivotanti. Il mobile deve essere caratterizzato da n.2 moduli, di cui uno a cassetti e uno ad ante battenti. La struttura, le ante, i ripiani e i cassetti devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, completo di *top* a copertura dei due moduli.  Il primo modulo è costituito da n.3-4 cassetti, dotati di chiusura centralizzata a cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, detto modulo deve presentare guide metalliche di tipo telescopico dotate di cuscinetti a sfera ad estrazione parziale e dispositivo di arresto a fine corsa, nonché deve essere dotato di maniglie “a ponte” o “a gola cava” orizzontale.  Il secondo modulo è costituito da n.1-2 ante battenti, dotate di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Il modulo è completo di n.1 ripiano in legno truciolare ad alta densità (classe E1).  Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla scrivania direzionale RES 01. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 550,76 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Responsabile\***  **\**Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **RES 03** | Fornitura e posa in opera di armadio alto per ufficio direzionale delle dimensioni di circa cm  90x42-47x180-210 (LxPxH), con doppia anta battente L’armadio deve presentare due sezioni verticali, di cui una suddivisa in scomparti portadocumenti e una con asta appendiabiti.  La struttura, le ante e i ripiani devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico. In corrispondenza della base dell’armadio devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. L’armadio deve essere dotato di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla scrivania direzionale RES 01 e al mobile di servizio RES 02. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 658,19 € |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | | **Prezzo Unitario (€)** | |
| **Arredi per Ufficio Operativo\***  ***\*Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | | | | |
| **OPR 01** | | Fornitura e posa in opera di una scrivania operativa rettangolare delle dimensioni di circa cm 140 x 80 x 70-75 (LxPxH) avente piano di lavoro in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. I piani di lavoro sono arrotondati e bordati con uno spessore pari a circa mm 2. La struttura della scrivania deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità; la struttura può essere realizzata in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. La scrivania deve essere provvista di apposita canalizzazione dei cavi orizzontale e verticale (a titolo esemplificativo: canalina orizzontale sottostante il piano di lavoro, gamba a “T” rovesciata con canalina incorporata, canalina magnetica verticale collegata alla struttura della scrivania per il passaggio dei cavi, o vertebra, etc.) e di uno sportello passacavi sul piano di lavoro (ad es. *top access*). Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | | 408,36 € | |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | | | **U.M.** | | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Responsabile\***  **\**Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | | | | |
| **OPR 02** | Fornitura e posa in opera di una scrivania operativa elevabile rettangolare, con altezza selezionabile e programmabile, delle dimensioni di circa cm 140 x 80 x 55-130 (LxPxH) avente piano di lavoro in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. I piani di lavoro sono arrotondati e bordati con uno spessore pari a circa mm 2. La struttura della scrivania deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza, durabilità; la struttura può essere realizzata in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. La scrivania deve essere provvista di apposita canalizzazione dei cavi orizzontale e verticale (a titolo esemplificativo: canalina orizzontale sottostante il piano di lavoro, gamba a “T” rovesciata con canalina incorporata, canalina magnetica verticale collegata alla struttura della scrivania per il passaggio dei cavi, o vertebra, etc.) e di uno sportello passacavi sul piano di lavoro (ad es. *top access*).La scrivania deve essere dotata di una pulsantiera *Up/Down* con pulsanti programmabili e da un cavo di alimentazione del tipo EU con lunghezza pari a circa cm 300. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla scrivania operativa OPR 01. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | | | cad. | | 940,52 € |
| **OPR 03** | Fornitura e posa in opera di dattilo rettangolare delle dimensioni di circa cm 90 x 60 x 70-75 (LxPxH) avente piano di lavoro in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25., con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. I piani di lavoro sono arrotondati e bordati con uno spessore pari a circa mm 2. La struttura della scrivania deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità, deve essere dotata di n.4 gambe e può essere realizzata in acciaio o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | | | cad. | | 408,36 € |
| **OPR 04** | Fornitura e posa in opera di cassettiera operativa delle dimensioni di circa cm 40x55x55-60 (LxPxH), su ruote pivotanti. La struttura e i cassetti devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento in nobilitato melaminico. La cassettiera è dotata di n.3 cassetti, con chiusura centralizzata a cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, detta cassettiera deve presentare guide metalliche di tipo telescopico dotate di cuscinetti a sfera ad estrazione parziale e dispositivo di arresto a fine corsa, nonché deve essere dotato di maniglie “a ponte” o “a gola cava” orizzontale.  Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alle scrivanie operative OPR 01 e OPR 02. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | | | cad. | | 234,03 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Responsabile\***  **\**Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **OPR 05** | Fornitura e posa in opera di armadio alto operativo delle dimensioni di circa cm 80x42x180-210 (LxPxH), con doppia anta battente. La struttura, le ante e i ripiani devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico. In corrispondenza della base dell’armadio devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. L’armadio deve essere dotato di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°.Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alle scrivanie operative OPR 01, OPR 02 e alla cassettiera operativa OPR 04. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 855,47€ |
| **OPR 06** | Fornitura e posa in opera di armadio alto operativo delle dimensioni di circa cm 90x42-47x180-210 (LxPxH), con doppia anta battente. La struttura, le ante e i ripiani devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico. In corrispondenza della base dell’armadio devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. L’armadio deve essere dotato di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alle scrivanie operative OPR 01, OPR 02, alla cassettiera operativa OPR 04, e all’armadio operativo OPR 05. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 658,05 € |
| **OPR 07** | Fornitura e posa in opera di armadio basso operativo delle dimensioni di circa cm 80x42x70-85 (LxPxH), su ruote pivotanti, con doppia anta a battente. La struttura, le ante e i ripiani devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico. In corrispondenza della base dell’armadio devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. L’armadio deve essere dotato di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Il modulo è completo di n.1-2 ripiani in legno truciolare ad alta densità (classe E1) Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alle scrivanie operative OPR 01, OPR 02, alla cassettiera operativa OPR 04, e agli armadi operativi OPR 05, OPR 06. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 384,80 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Ufficio Responsabile\***  **\**Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **OPR 08** | Fornitura e posa in opera di armadio basso operativo delle dimensioni di circa cm 90x42-47x70-85 (LxPxH), su ruote pivotanti, con doppia anta a battente. La struttura, le ante e i ripiani devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico. In corrispondenza della base dell’armadio devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. L’armadio deve essere dotato di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglie “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Il modulo è completo di n.1-2 ripiani in legno truciolare ad alta densità (classe E1). Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alle scrivanie operative OPR 01, OPR 02, alla cassettiera operativa OPR 04, agli armadi operativi OPR 05, OPR 06, OPR 07. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 296,00 € |
| **OPR 09** | Fornitura e posa in opera di appendiabiti a stelo con portaombrelli, caratterizzato da una piantana, da uno stelo in acciaio verniciato a polveri epossidiche dotato di ganci portabiti, di portaombrelli e di vaschetta di raccolta dell’acqua. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 98,90 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Sale Riunioni** | | | |
| **RIU 01** | Fornitura e posa in opera di tavolo riunione operativo circolare delle dimensioni pari a circa cm 80x70-75 (DxH), avente piano in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio, bordato con uno spessore pari a circa mm 2. Il piano deve essere dotato di uno sportello passacavi in alluminio opaco dotato di spazzola posto al centro del piano di lavoro (ad es. *top access*). La struttura deve essere in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 348,77 € |
| **RIU 02** | Fornitura e posa in opera di tavolo riunione direzionale circolare delle dimensioni pari a circa pari a cm 120-140 x 70-75 (DxH), avente piano in vetro temperato (trasparente o retro laccato). Dotato di n.3-4 gambe in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Provvisto di apposita canalizzazione dei cavi verticale (ad. es. vertebra) e preferibilmente orizzontale attraverso di uno sportello passacavi in alluminio opaco dotato di spazzola posto al centro del piano di lavoro (ad es. *top access*). Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 1.230,94 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Sala Formazione** | | | |
| **FOR 01** | Fornitura e posa in opera di tavolo riunione per relatori rettangolare delle dimensioni di circa cm 220-240 x 80-90 x 70-75 (LxPxH) avente piano di lavoro in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25., con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. Il piano di lavoro deve essere arrotondato e bordato con uno spessore pari a circa mm 2. La struttura di detto tavolo riunioni, deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza, durabilità ed eleganza estetica; la struttura può essere realizzata in acciaio cromato, in alluminio lucido, in alluminio verniciato a polveri epossidiche, in legno, etc. Può essere provvisto di un pannello frontale sottostante il piano di lavoro, nonché di apposita canalizzazione dei cavi orizzontale e verticale (a titolo esemplificativo: canalina orizzontale sottostante il piano di lavoro, canalina magnetica verticale collegata alla struttura della scrivania per il passaggio dei cavi, o vertebra, etc.) e di uno sportello passacavi in alluminio opaco dotato di spazzola posto al centro del piano di lavoro (ad es. *top access*). Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 1.070,72 € |
| **FOR 02** | Fornitura e posa in opera di seduta impilabile con scrittoio. La seduta, con sedile e schienale in polipropilene, può presentare una base c.d. a “slitta” o con n. 4 gambe; le parti in metallo devono essere o in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. La seduta può essere dotata di braccioli fissi, deve presentare uno scrittoio in polipropilene con snodo antipanico, e qualora provvista di imbottitura deve essere rivestita da tessuto ignifugo. La seduta deve inoltre possedere una classe di reazione al fuoco pari a 1IM. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 272,67 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Area Welfare\***  ***\*Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **WLF 01** | Fornitura e posa in opera di tavolo per l’area welfare circolare delle dimensioni pari a circa cm 70-80x70-75 (DxH), avente piano in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore a partire da mm 25, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio, bordato con uno spessore pari a circa mm 2. La struttura può essere dotata di colonna tubolare cava centrale con basamento in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 296,69 € |
| **WLF 02** | Fornitura e posa in opera di seduta per l’area welfare, con sedile e schienale in polipropilene, può presentare una base c.d. “a slitta” o con n. 4 gambe; le parti in metallo devono essere o in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. La seduta deve essere preferibilmente della tipologia impilabile. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 163,65 € |
| **WLF 03** | Fornitura e posa in opera di tavolo alto su misura per l’area welfare (“mensola bar”) rettangolare delle dimensioni di circa cm 340x40-60x100 (LxPxH) avente *top* in legno realizzato in truciolare (classe E1), spessore di circa cm 5, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. La struttura della scrivania deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza, durabilità ed eleganza estetica, può essere realizzata in pannelli verticali lignei in linea con il *top,* oppure mediante struttura in acciaio o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 1.486,03 € |
| **WLF 04** | Fornitura e posa in opera di sgabello alto per l’area welfare preferibilmente impilabile, coordinato alle sedute welfare WLF 02, con sedile e schienale in polipropilene, può presentare una base c.d. a “slitta” o con n. 4 gambe; le parti in metallo devono essere o in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 215,42 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Area Welfare\***  ***\*Tutte le forniture appartenenti a questa area dovranno essere coordinate in termini di materiali e finiture.*** | | | |
| **WLF 05** | Fornitura e posa in opera di parete attrezzata dotata di lavastoviglie e lavabo. La struttura, le ante, i ripiani e i cassetti devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, completo di *top* a copertura dei due moduli. Le ante della parete attrezzata, devono essere dotate di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°; nonché dotate di maniglie “a ponte” o “a gola cava” orizzontale. Deve, inoltre, essere presente uno zoccolino per mobile da cucina. La parete attrezzata deve essere caratterizzata da n.4 moduli delle dimensioni di circa cm 60x60x80 (LxPxH). La parete è inoltre dotata di paraschizzi impermeabile e di *top* lavabile e resistente al calore, all’abrasione, all’usura e al riversamento di liquidi. Inoltre, devono essere previste n.2 mensole fissate a parete, delle dimensioni di circa cm 180x30 (LxP) e di spessore pari a circa cm 4. Un modulo della parete attrezzata, ospita n.1 lavabo con doppia vasca comprensivo di miscelatore, scarico e anta battente. Un modulo ospita n.1 lavastoviglie incassata, classe energetica non inferiore alla classe A, completo di anta a ribalta. Due moduli sono dotati di ante battenti e almeno un ripiano per modulo. Per ulteriori specifiche si rimanda all’elaborato grafico Lotto\_1-ET.pdf. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 3.753,66 € |
| **WLF 06** | Fornitura e posa in opera di parete attrezzata dotata di frigorifero, delle dimensioni totali pari a circa cm 180x60x200 (LxPxH). La struttura, le ante, i ripiani e i cassetti devono essere in pannelli in legno realizzati in truciolare ad alta densità (classe E1), bordati e con raggio di curvatura pari ad almeno mm 2, con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico. Le ante della parete attrezzata, devono essere dotate di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°; nonché dotate di maniglie “a ponte” o “a gola cava” orizzontale. Deve, inoltre, essere presente uno zoccolino per mobile da cucina. La parete attrezzata è caratterizzata da n.2 colonne delle dimensioni di circa cm 60x60x200 (LxPxH) costituite rispettivamente da n.1 modulo superiore con anta battente, n.2 vani a giorno centrali, per futuro inserimento di microonde, da n.1 modulo inferiore con anta battente; e da n.1 frigorifero dotato di congelatore, di classe energetica non inferiore alla classe A. Per ulteriori specifiche si rimanda all’elaborato grafico Lotto\_1-ET.pdf. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta e devono essere coordinate alla parete attrezzata WLF 05. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 3.557,50 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Area *Reception* e Corridoi** | | | |
| **REC 01** | Fornitura e posa in opera di un bancone per la *reception*, delle dimensioni pari a circa cm 300x80x105-120 (LxPxH). La struttura del bancone deve soddisfare i requisiti di stabilità, resistenza, durabilità ed eleganza estetica; la struttura può essere realizzata in pannelli verticali in MDF, da piani di lavoro in legno in truciolare (classe E1), bordati con uno spessore pari a circa mm 2, rivestiti su ambo i lati in *3d-foil* e/o nobilitato melaminico, antiriflesso e antigraffio. Il *top* può essere realizzato con un pannello in MDF rivestito in *3d-foil*, oppure in vetro temperato tipo *Float* chiaro. Il bancone deve inoltre essere dotato di illuminazione *LED;* nonché di un piano di lavoro provvisto di apposita canalizzazione dei cavi orizzontale e verticale (a titolo esemplificativo: canalina orizzontale sottostante il piano di lavoro, canalina magnetica verticale collegata alla struttura della scrivania per il passaggio dei cavi, o vertebra, etc.) e di n.2 sportelli passacavi in alluminio opaco dotato di spazzola (ad es. *top access*).  Al di sotto del piano di lavoro, agli estremi dello stesso, devono essere previsti una cassettiera delle dimensioni pari a circa cm 60x80x70 (LxPxH) e un mobile contenitore con anta battente completo di ripiano delle dimensioni pari a circa cm 60x80x70 (LxPxH), entrambi realizzati in legno truciolare ad alta densità (classe E1), rivestiti in nobilitato melaminico.  La prima è costituita da n.3 cassetti, , dotati di chiusura centralizzata a cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica; detta cassettiera deve presentare guide metalliche di tipo telescopico dotate di cuscinetti a sfera ad estrazione parziale e dispositivo di arresto a fine corsa, nonché deve essere dotata di maniglie “a ponte” o “a gola cava” orizzontale.  Il mobile contenitore deve avere n.1 anta battente, dotata di chiusura con cilindro estraibile fornito di doppia chiave pieghevole antinfortunistica, di maniglia “a ponte” o “a gola cava” verticale, di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°;. deve altresì essere completo di n.1 ripiano. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 2.832,54 € |
| **REC 02** | Fornitura e posa in opera di poltrona per l’accoglienza ad un posto. Dotata di struttura in legno e truciolare, telaio di base e piedini di appoggio in acciaio cromato, o in alluminio lucido, o in alluminio verniciato a polveri epossidiche, nonché di imbottitura in poliuretano espanso rivestita in pelle o ecopelle ignifuga, e di braccioli, anch’essi imbottiti in continuità con lo schienale. La poltrona deve possedere una classe di reazione al fuoco pari a 1IM. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 811,59 € |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Codice** | **DESCRIZIONE COMPLETA DEGLI ARREDI** | **U.M.** | **Prezzo Unitario (€)** |
| **Arredi per Area *Reception* e Corridoi** | | | |
| **REC 03** | Fornitura e posa in opera di tavolino basso circolare delle dimensioni pari a circa cm 50-60x45 (DxH), in vetro temperato, in materiale metallico verniciato a polveri epossidiche, oppure in nobilitato melaminico antiriflesso e antigraffio. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 288,10 € |
| **REC 04** | Fornitura e posa in opera di *lockers* delle dimensioni pari a circa cm 45x45x120 (LxPxH), deve essere realizzato con pannelli in legno in truciolare (classe E1), con rivestimento su ambo i lati in nobilitato melaminico, bordato con uno spessore pari a circa mm 2. Il modulo è costituito da n.3 vani completi rispettivamente di anta battente dotate di pomolino, di chiusura a combinazione numerica e di chiusura master, nonché di cerniere con fissaggio rapido a camma regolabili con apertura ad almeno 110°. Inoltre, in corrispondenza della base devono essere presenti almeno n.4 piedini regolabili in altezza. Le finiture sono da definire in relazione ad una rosa di colori proposta. Il prezzo unitario remunera altresì il trasporto, il tiro in alto, il montaggio, lo smaltimento imballaggi e ogni onere e magistero per fornire il prodotto installato a perfetta regola d’arte. | cad. | 491,60 € |

NB: L’importo **PTOTBG,LOTTO 1** corrispondente alla somma dei prezzi unitari posti a base di gara per il Lotto 1 ammonta a € 29.855,39 (euro ventinovemilaottocentocinquantacinque/39).